 
[bookmark: a6]РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 июля 2026 г. № 2950
О нормах водопотребления
На основании части четвертой статьи 35 Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении» Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить на территории города Минска нормы водопотребления для расчетов с потребителями, абонентами за услугу водоснабжения при отсутствии приборов учета расхода воды, в том числе приборов с дистанционным съемом и передачей данных (далее – нормы водопотребления):
по жилым домам, в том числе общежитиям, согласно приложению 1;
на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения и иные объекты, согласно приложению 2;
на нужды юридических лиц, осуществляющих управление государственным и частным жилищным фондом, согласно приложению 3;
на ведение личного подсобного хозяйства согласно приложению 4;
на тушение пожаров, проведение тактико-специальных занятий и учений, проверки противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты, находящиеся в хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании организаций водопроводно-канализационного хозяйства, согласно приложению 5.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2026 г.
 
	Председатель
 
	В.Е.Кухарев
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НОРМЫ
водопотребления по жилым домам, в том числе общежитиям
	№
п/п
 
	Наименование объектов
 
	Единица измерения
 
	Нормы водопотребления
 

	
	
	
	холодная вода
 
	горячая вода
 

	1
 
	Жилые дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок
 
	на 1 человека литров в сутки
 
	45
 
	–
 

	2
 
	Жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации (выгребные ямы)
 
	»
 
	100
 
	–
 

	3
 
	Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения
 
	»
 
	180
 
	–
 

	4
 
	Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и локальным источником горячего водоснабжения
 
	»
 
	250
 
	–
 

	5
 
	Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
 
	»
 
	270
 
	130
 

	6
 
	Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в отношении которых приняты местными исполнительными и распорядительными органами в установленном законодательством порядке решения о сносе жилых домов
 
	»
 
	130
 
	130
 

	7
 
	Общежития:
 
	на 1 жильца литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	7.1
 
	без душевых
 
	»
 
	30
 
	30
 

	7.2
 
	с общими душевыми
 
	»
 
	50
 
	50
 

	7.3
 
	с душевыми при жилых комнатах
 
	»
 
	50
 
	60
 

	7.4
 
	с общими кухнями и душевыми при жилых комнатах в каждой секции здания
 
	»
 
	80
 
	80
 

	7.5
 
	с полной степенью благоустройства (квартирного типа)
 
	»
 
	150
 
	150
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НОРМЫ
водопотребления на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения и иные объекты
	№
п/п
 
	Наименование объектов, вид водопотребления
 
	Единица измерения
 
	Нормы водопотребления
 

	
	
	
	холодная вода
 
	горячая вода
 

	1
 
	Гостиницы, пансионаты и мотели:
 
	на 1 проживающего литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	1.1
 
	с общими ваннами и душевыми
 
	»
 
	50
 
	70
 

	1.2
 
	с душами во всех отдельных номерах
 
	»
 
	90
 
	140
 

	1.3
 
	с душами во всех отдельных номерах с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	
	до 25
 
	»
 
	100
 
	100
 

	
	до 75
 
	»
 
	100
 
	150
 

	
	до 100
 
	»
 
	120
 
	180
 

	2
 
	Больницы:
 
	на 1 койко-место литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	2.1
 
	с общими ваннами и душевыми
 
	»
 
	40
 
	75
 

	2.2
 
	с санитарными узлами, приближенными к палатам
 
	»
 
	110
 
	90
 

	2.3
 
	инфекционные
 
	»
 
	130
 
	110
 

	3
 
	Санатории и дома отдыха:
 
	на 1 койко-место литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	3.1
 
	с ваннами при всех жилых комнатах
 
	»
 
	80
 
	120
 

	3.2
 
	с душами при всех жилых комнатах
 
	»
 
	75
 
	75
 

	4
 
	Поликлиники и амбулатории
 
	на 1 больного в смену литров в сутки
 
	7,8
 
	5,2
 

	5
 
	Детские сады-ясли:
 
	на 1 ребенка литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	5.1
 
	с дневным пребыванием детей:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	
	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
 
	»
 
	10
 
	11,5
 

	
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
 
	»
 
	50
 
	25
 

	5.2
 
	с круглосуточным пребыванием детей:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	
	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
 
	»
 
	17,6
 
	21,4
 

	
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
 
	»
 
	64,5
 
	28,5
 

	6
 
	Детские оздоровительные лагеря (в том числе круглогодичного действия):
 
	на 1 место литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	6.1
 
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
 
	»
 
	160
 
	40
 

	6.2
 
	со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных
 
	»
 
	25
 
	30
 

	7
 
	Прачечные:
 
	на 1 килограмм сухого белья литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	7.1
 
	механизированные
 
	»
 
	50
 
	25
 

	7.2
 
	немеханизированные
 
	»
 
	25
 
	15
 

	8
 
	Административные здания
 
	на 1 работающего литров в сутки
 
	7
 
	5
 

	9
 
	Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию
 
	на 1 учащегося литров в сутки
 
	11,2
 
	6
 

	
	
	на 1 преподавателя литров в сутки
 
	11,2
 
	6
 

	10
 
	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах 
 
	на 1 учащегося литров в сутки
 
	7
 
	3
 

	
	
	на 1 преподавателя в смену литров в сутки
 
	7
 
	3
 

	
	то же, с продленным днем
 
	на 1 учащегося литров в сутки
 
	8,6
 
	3,4
 

	
	
	на 1 преподавателя в смену литров в сутки
 
	8,6
 
	3,4
 

	11
 
	Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
 
	на 1 учащегося литров в сутки
 
	12
 
	8
 

	
	
	на 1 преподавателя в смену литров в сутки
 
	12
 
	8
 

	12
 
	Школы-интернаты с помещениями:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	12.1
 
	учебными (с душевыми при гимнастических залах)
 
	на 1 учащегося литров в сутки
 
	6,3
 
	2,7
 

	
	
	на 1 преподавателя литров в сутки
 
	6,3
 
	2,7
 

	12.2
 
	спальными
 
	на 1 место литров в сутки
 
	40
 
	30
 

	13
 
	Научно-исследовательские институты и лаборатории:
 
	на 1 работающего литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	13.1
 
	химического профиля
 
	»
 
	400
 
	60
 

	13.2
 
	биологического профиля
 
	»
 
	255
 
	55
 

	13.3
 
	физического профиля
 
	»
 
	110
 
	15
 

	13.4
 
	естественных наук
 
	»
 
	7
 
	5
 

	14
 
	Аптеки:
 
	на 1 работающего литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	14.1
 
	торговый зал и подсобные помещения
 
	»
 
	7
 
	5
 

	14.2
 
	лаборатория приготовления лекарств
 
	»
 
	255
 
	55
 

	15
 
	Предприятия общественного питания:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	15.1
 
	для реализации пищи:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	
	реализуемой в обеденном зале
 
	на 1 условное блюдо литров в сутки
 
	8
 
	4
 

	
	продаваемой на дом
 
	»
 
	7
 
	3
 

	15.2
 
	выпускающие полуфабрикаты:
 
	на 1 тонну литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	
	мясные
 
	»
 
	3600
 
	3100
 

	
	рыбные
 
	»
 
	5700
 
	700
 

	
	овощные
 
	»
 
	3600
 
	800
 

	
	кулинарные
 
	»
 
	6500
 
	1200
 

	16
 
	Магазины:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	16.1
 
	продовольственные
 
	на 1 работающего в смену литров в сутки (20 метров квадратных торгового зала)
 
	185
 
	65
 

	16.2
 
	промтоварные
 
	на 1 работающего в смену литров в сутки
 
	7
 
	5
 

	17
 
	Парикмахерские
 
	на 1 рабочее место в смену литров в сутки
 
	23
 
	33
 

	18
 
	Кинотеатры
 
	на 1 место литров в сутки
 
	2,5
 
	1,5
 

	19
 
	Клубы
 
	на 1 место литров в сутки
 
	6
 
	2,6
 

	20
 
	Театры:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	20.1
 
	для зрителей
 
	на 1 место литров в сутки
 
	5
 
	5
 

	20.2
 
	для артистов и персонала
 
	на 1 человека литров в сутки
 
	15
 
	25
 

	21
 
	Библиотеки, читальные залы
 
	на 1 работающего литров в сутки
 
	7
 
	5
 

	
	
	на 1 посетителя литров в сутки
 
	2,5
 
	1,5
 

	22
 
	Стадионы и спортзалы:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	22.1
 
	для зрителей
 
	на 1 место литров в сутки
 
	2
 
	1
 

	22.2
 
	для физкультурников (без учета приема душа)
 
	на 1 физкультурника литров в сутки
 
	20
 
	30
 

	22.3
 
	для спортсменов (без учета приема душа)
 
	на 1 спортсмена литров в сутки
 
	40
 
	60
 

	23
 
	Плавательные бассейны:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	23.1
 
	пополнение бассейна
 
	процент вместимости бассейна литров в сутки
 
	10
 
	–
 

	23.2
 
	для зрителей
 
	на 1 место литров в сутки
 
	2
 
	1
 

	23.3
 
	для спортсменов (без учета приема душа)
 
	на 1 спортсмена (физкультурника) литров в сутки
 
	40
 
	60
 

	24
 
	Бани:
 
	на 1 посетителя литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	24.1
 
	для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе
 
	»
 
	60
 
	120
 

	24.2
 
	то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе:
 
	»
 
	100
 
	190
 

	
	душевая кабина
 
	»
 
	120
 
	240
 

	
	ванная кабина
 
	»
 
	180
 
	360
 

	25
 
	Душевые:
 
	1 душевая сетка в смену литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	25.1
 
	в бытовых помещениях промышленных предприятий
 
	 
 
	270
 
	230
 

	
	в бытовых помещениях административных зданий
 
	 
 
	90
 
	140
 

	25.2
 
	Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем
 
	литров в час
 
	60
 
	60
 

	25.3
 
	Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем
 
	»
 
	80
 
	80
 

	25.4
 
	Душ в групповой установке со смесителем
 
	»
 
	230
 
	270
 

	25.5
 
	Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором
 
	»
 
	54
 
	54
 

	25.6
 
	Писсуар
 
	»
 
	36
 
	–
 

	26
 
	Гаражи (с мойкой автомобилей):
 
	на 1 транспортное средство литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	26.1
 
	при механизированной мойке:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	
	легковой автомобиль
 
	»
 
	1000
 
	–
 

	
	грузовой автомобиль
 
	»
 
	1500
 
	–
 

	
	автобус
 
	»
 
	1500
 
	–
 

	26.2
 
	при ручной мойке:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	
	легковой автомобиль
 
	»
 
	500
 
	–
 

	
	грузовой автомобиль
 
	»
 
	700
 
	–
 

	
	автобус
 
	»
 
	800
 
	–
 

	27
 
	Гаражи боксового типа (без мойки) и автостоянки
 
	на 1 работающего литров в сутки
 
	30
 
	30
 

	28
 
	Водоразборные краны и колонки на территории гаражного массива
 
	на 1 гаражный бокс литров в месяц
 
	45
 
	–
 

	29
 
	Временное строительство объектов
 
	кубических метров в месяц
 
	330
 
	–
 

	30
 
	Капитальный ремонт
 
	кубических метров в месяц
 
	100
 
	–
 

	31
 
	Питьевой фонтанчик
 
	литров в час
 
	100
 
	–
 

	32
 
	Заливка поверхности катка
 
	на 1 метр квадратный литров в сутки
 
	0,5
 
	–
 

	33
 
	Поливка травяного покрова:
 
	на 1 метр квадратный литров в сутки
 
	 
 
	 
 

	33.1
 
	футбольного поля
 
	»
 
	3
 
	–
 

	33.2
 
	остальных спортивных сооружений
 
	»
 
	0,5
 
	–
 

	34
 
	Туристические базы:
 
	 
 
	 
 
	 
 

	34.1
 
	для туристов
 
	на 1 человека литров в сутки
 
	18
 
	18
 

	34.2
 
	для обслуживающего персонала
 
	на 1 человека в смену литров в сутки
 
	13
 
	12
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НОРМЫ
водопотребления на нужды юридических лиц, осуществляющих управление государственным и частным жилищным фондом
	№
п/п
 
	Наименование объектов, вид водопотребления
 
	Единица измерения
 
	Нормы водопотребления
 

	
	
	
	холодная вода
 
	горячая вода
 

	1
 
	Санитарное содержание вспомогательных помещений жилых домов
 
	на 1 квадратный метр вспомогательных помещений литров 
в месяц
 
	0,43
 
	–
 

	2
 
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
 
	на 1 квадратный метр мусороприемной камеры литров в месяц
 
	4,27
 
	–
 

	3
 
	Техническое содержание внутридомовых инженерных систем жилого дома
 
	на 1 квадратный метр вспомогательных помещений литров 
в месяц
 
	3
 
	–
 

	4
 
	Поливка газонов и цветников (40 раз в сезон)
 
	на 1 квадратный метр литров на одну поливку
 
	5
 
	–
 

	5
 
	Наполнение при производстве ремонтно-строительных и аварийно-восстановительных работ внутридомовых водопроводов диаметром (миллиметров):
 
	на 1 метр погонный литров
 
	 
 
	 
 

	
	20
 
	»
 
	0,3
 
	–
 

	
	25
 
	»
 
	0,5
 
	–
 

	
	32
 
	»
 
	0,8
 
	–
 

	
	40
 
	»
 
	1,3
 
	–
 

	
	50
 
	»
 
	2
 
	–
 

	
	80
 
	»
 
	5
 
	–
 

	
	100
 
	»
 
	7,9
 
	–
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НОРМЫ
водопотребления на ведение личного подсобного хозяйства
	№
п/п
 
	Вид водопотребления
 
	Норма водопотребления*
 

	
	
	на 1 метр квадратный литров в сутки
 
	на 1 сотку кубических метров в поливной сезон
 

	1
 
	Полив приусадебного участка из уличной водоразборной колонки
 
	2
 
	27,8
 

	2
 
	Полив участка из дворовых кранов
 
	10
 
	139
 


 
______________________________
[bookmark: a7]* Период полива – с 15 апреля по 31 августа.
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НОРМЫ
водопотребления на тушение пожаров, проведение тактико-специальных занятий и учений, проверки противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты, находящиеся в хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании организаций водопроводно-канализационного хозяйства
	№
п/п
 
	Наименование объектов, вид водопотребления
 
	Единица измерения
 
	Норма водопотребления
 

	[bookmark: a9] 1
 
	Здания административного назначения
 
	литров в секунду на 1 метр квадратный
 
	0,1
 

	2
 
	Больницы
 
	»
 
	0,1
 

	3
 
	Учреждения образования
 
	»
 
	0,1
 

	4
 
	Библиотеки, архивы
 
	»
 
	0,1
 

	5
 
	Музеи, выставки
 
	»
 
	0,15
 

	6
 
	Театры, дома и дворцы культуры, кинотеатры, клубы:
 
	 
 
	 
 

	6.1
 
	сцены
 
	»
 
	0,2
 

	6.2
 
	зрительный зал
 
	»
 
	0,15
 

	6.3
 
	подсобные помещения
 
	»
 
	0,15
 

	7
 
	Животноводческие здания
 
	»
 
	0,15
 

	8
 
	Мельницы, элеваторы
 
	»
 
	0,15
 

	9
 
	Склады ядохимикатов и удобрений
 
	»
 
	0,2
 

	10
 
	Зерновые культуры (зрелые при сухой погоде и ветре)
 
	»
 
	0,25
 

	11
 
	Редкая и низкая растительность в сухую погоду
 
	»
 
	0,1
 

	12
 
	Лесные массивы
 
	»
 
	0,1
 

	13
 
	Торф фрезерный:
 
	 
 
	 
 

	13.1
 
	на полях
 
	»
 
	0,1
 

	13.2
 
	в штабелях
 
	»
 
	0,2
 

	14
 
	Здания производственного назначения:
 
	 
 
	 
 

	14.1
 
	участки и цехи с категорией производства в зданиях
 
	»
 
	0,2
 

	14.2
 
	окрасочные цехи
 
	»
 
	0,2
 

	14.3
 
	подвальные помещения
 
	»
 
	0,3
 

	14.4
 
	чердачные помещения
 
	»
 
	0,15
 

	14.5
 
	сгораемые покрытия больших площадей в зданиях:
 
	 
 
	 
 

	
	при тушении снизу внутри здания
 
	»
 
	0,15
 

	
	при тушении снаружи со стороны покрытия
 
	»
 
	0,08
 

	
	при тушении снаружи при развившемся пожаре
 
	»
 
	0,15
 

	15
 
	Строящиеся здания
 
	»
 
	0,1
 

	16
 
	Организации розничной и оптовой торговли (магазины, склады материальных ценностей, базы)
 
	»
 
	0,2
 

	17
 
	Типографии
 
	»
 
	0,1
 

	18
 
	Холодильники
 
	»
 
	0,1
 

	19
 
	Электростанции и подстанции:
 
	 
 
	 
 

	19.1
 
	кабельные тоннели
 
	»
 
	0,2*
 

	19.2
 
	машинные залы и помещения котельных
 
	»
 
	0,2*
 

	19.3
 
	галереи топливоподачи
 
	»
 
	0,1*
 

	19.4
 
	трансформаторы, реакторы, масляные выключатели
 
	»
 
	0,1*
 

	20
 
	Транспортные организации:
 
	 
 
	 
 

	20.1
 
	автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы:
 
	 
 
	 
 

	
	открытые площадки
 
	»
 
	0,1
 

	
	гаражи, мастерские, трамвайные депо, ангары
 
	»
 
	0,2
 

	20.2
 
	самолеты, вертолеты:
 
	 
 
	 
 

	
	внутренняя отделка
 
	»
 
	0,08*
 

	
	конструкции с наличием магниевых сплавов
 
	»
 
	0,25*
 

	
	корпус
 
	»
 
	0,15*
 

	
	ангары
 
	»
 
	0,2*
 

	20.3
 
	суда (пассажирские, сухогрузные):
 
	 
 
	 
 

	
	надстройки (внутренние/наружные пожары)
 
	»
 
	0,2*
 

	
	трюмы
 
	»
 
	0,2*
 

	20.4
 
	подвижной состав железнодорожного транспорта:
 
	 
 
	 
 

	
	пассажирский, почтово-багажный, рефрижераторный
 
	»
 
	0,35
 

	
	грузовой с твердыми сгораемыми материалами
 
	»
 
	0,25
 

	
	грузовой с контейнерами
 
	»
 
	0,2
 

	21
 
	Объекты с наличием твердых веществ, легковоспламеняющихся веществ и горючих жидкостей:
 
	 
 
	 
 

	21.1
 
	бумага:
 
	 
 
	 
 

	
	разрыхленная
 
	»
 
	0,3
 

	
	в рулонах
 
	»
 
	0,1
 

	21.2
 
	древесина:
 
	 
 
	 
 

	
	круглый лес в штабелях в пределах одной группы
 
	»
 
	0,35
 

	
	балансовая при влажности, процентов:
 
	 
 
	 
 

	
	40–50
 
	»
 
	0,2
 

	
	менее 40
 
	»
 
	0,5
 

	21.3
 
	пиломатериалы в штабелях в пределах одной группы при влажности, процентов:
 
	 
 
	 
 

	
	8–20
 
	»
 
	0,45
 

	
	21–30
 
	»
 
	0,3
 

	
	свыше 30
 
	»
 
	0,1
 

	21.4
 
	резина, резинотехнические изделия:
 
	 
 
	 
 

	
	на складе
 
	»
 
	0,3
 

	
	в цехе
 
	»
 
	0,3
 

	
	на отрытых площадках
 
	»
 
	0,3
 

	21.5
 
	льнотреста:
 
	 
 
	 
 

	
	скирды, тюки
 
	»
 
	0,25
 

	
	в отвалах
 
	»
 
	0,2
 

	21.6
 
	сено, солома
 
	»
 
	0,2
 

	21.7
 
	пластмассы:
 
	 
 
	 
 

	
	полимерные материалы и изделия из них:
 
	»
 
	0,2
 

	
	термопласты
 
	»
 
	0,14
 

	
	реактопласты
 
	»
 
	0,1
 

	
	текстолит, карболит, отходы пластмасс
 
	»
 
	0,3
 

	21.8
 
	хлопок и другие волокнистые материалы
 
	»
 
	0,2
 

	21.9
 
	целлулоид и изделия из него
 
	»
 
	0,4
 

	21.10
 
	ацетон
 
	»
 
	0,4* 

	21.11
 
	нефтепродукты в емкостях (резервуарах) при температуре вспышки:
 
	 
 
	 
 

	
	ниже 28 градусов по Цельсию
 
	»
 
	0,4*
 

	
	свыше 28 до 60 градусов по Цельсию
 
	»
 
	0,3*
 

	
	свыше 60 градусов по Цельсию
 
	»
 
	0,2*
 

	21.12
 
	горючие жидкости, разлившиеся по поверхности площадки, в траншеях и технических лотках
 
	»
 
	0,2*
 

	21.13
 
	термоизоляция, пропитанная нефтепродуктами
 
	»
 
	0,2*
 

	21.14
 
	спирт на складах и спиртзаводах (разбавленный до 70 процентов)
 
	»
 
	0,4*
 

	21.15
 
	нефть и конденсат вокруг скважин
 
	»
 
	0,2*
 

	22
 
	Проведение тактико-специальных занятий и учений
 
	»
 
	нормы водопотребления, установленные в пунктах 1–21 настоящего приложения, в зависимости от выбранного объекта управляемой имитации по чрезвычайной ситуации (пожара) в ходе проверки готовности к действиям сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
 

	23
 
	Проверка противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты
 
	литров на 1 пожарный гидрант
 
	1000
 


 
______________________________
[bookmark: a8]* Подача тонкораспыленной воды.
